#MicroXplorer Configuration settings - do not modify
PB13.GPIOParameters=GPIO_Label
PC7.GPIOParameters=GPIO_ModeDefaultPP,GPIO_Speed,GPIO_PuPd,GPIO_Label
PA15\ (JTDI).GPIOParameters=GPIO_Label
RCC.USART1Freq_Value=64000000
TIM8.ICPolarity_CH2=TIM_INPUTCHANNELPOLARITY_BOTHEDGE
SPI3.Direction=SPI_DIRECTION_2LINES
SPI3.VirtualType=VM_MASTER
SPI1.VirtualType=VM_MASTER
VP_ADC1_TempSens_Input.Mode=IN-TempSens
PC12.Locked=true
SH.GPXTI9.0=GPIO_EXTI9
PC12.Signal=SPI3_MOSI
PB14.GPIO_Label=LED_GREEN
PC7.Locked=true
PA13\ (JTMS-SWDIO).Locked=true
PC6.GPIO_Label=VIBRO
PC3.Locked=true
PA3.GPIOParameters=GPIO_Label
PB6.GPIO_Label=DISPLAY_BACKLIGHT
PA15\ (JTDI).Signal=GPIO_Output
PC15-OSC32_OUT\ (PC15).Mode=LSE-External-Oscillator
PC5.Mode=INP
USART1.IPParameters=VirtualMode-Asynchronous
PB13.Signal=TIM15_CH1N
VP_TIM8_VS_ClockSourceINT.Signal=TIM8_VS_ClockSourceINT
PA2.GPIOParameters=GPIO_Label
PinOutPanel.RotationAngle=0
RCC.MCO1PinFreq_Value=64000000
RCC.SYSCLKSource=RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK
TIM15.Channel-Output\ Compare1\ CH1N=TIM_CHANNEL_1
PC14-OSC32_IN\ (PC14).Mode=LSE-External-Oscillator
SH.GPXTI13.0=GPIO_EXTI13
PA14\ (JTCK-SWCLK).Signal=SYS_JTCK-SWCLK
RCC.LPTIM1Freq_Value=64000000
NVIC.SVCall_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:false\:false\:false\:false
NVIC.EXTI1_IRQn=true\:5\:0\:false\:false\:true\:true\:true\:true
PB4\ (NJTRST).GPIO_ModeDefaultEXTI=GPIO_MODE_IT_RISING_FALLING
RCC.ADCCLockSelection=RCC_ADCCLKSOURCE_SYSCLK
SPI1.Direction=SPI_DIRECTION_2LINES
RCC.APB2TimFreq_Value=64000000
PB6.Signal=GPIO_Output
PC7.Signal=S_TIM8_CH2
SPI1.CalculateBaudRate=4.0 MBits/s
PC3.Signal=ADCx_IN4
RCC.SAI2Freq_Value=13714285.714285715
PA1.GPIO_PuPd=GPIO_PULLDOWN
RCC.PREFETCH_ENABLE=1
PB13.Locked=true
RCC.USART3Freq_Value=64000000
NVIC.EXTI15_10_IRQn=true\:5\:0\:true\:false\:true\:false\:true\:true
ProjectManager.ProjectBuild=false
NVIC.UsageFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
PA0.Locked=true
PB2.Signal=GPIO_Analog
PA8.Locked=true
PA4.Locked=true
ProjectManager.FirmwarePackage=STM32Cube FW_L4 V1.16.0
VP_ADC1_Vref_Input.Mode=IN-Vrefint
MxDb.Version=DB.6.0.0
PB0.GPIOParameters=GPIO_PuPd,GPIO_Label,GPIO_ModeDefaultEXTI
PA1.GPIOParameters=GPIO_PuPd,GPIO_Label,GPIO_ModeDefaultEXTI
ProjectManager.BackupPrevious=false
VP_SYS_VS_tim17.Signal=SYS_VS_tim17
PC4.GPIO_Label=NFC_CS
PB1.GPIO_Speed=GPIO_SPEED_FREQ_MEDIUM
FREERTOS.HEAP_NUMBER=4
PB1.GPIO_Label=LED_BLUE
SPI1.DataSize=SPI_DATASIZE_8BIT
PC7.GPIO_ModeDefaultPP=GPIO_MODE_AF_OD
PA8.Signal=GPIO_Output
PA8.GPIO_ModeDefaultOutputPP=GPIO_MODE_OUTPUT_OD
RCC.PLLRCLKFreq_Value=64000000
SH.ADCx_IN4.ConfNb=1
PB6.Locked=true
NVIC.PendSV_IRQn=true\:15\:0\:false\:false\:false\:true\:false\:false
ProjectManager.HalAssertFull=false
ADC1.SamplingTime-0\#ChannelRegularConversion=ADC_SAMPLETIME_2CYCLES_5
PA0.Signal=ADCx_IN5
PC8.GPIOParameters=GPIO_Label
Mcu.Package=LQFP64
PB9.Signal=GPXTI9
PB1.Signal=GPIO_Output
PA5.Locked=true
NVIC.TimeBase=TIM1_TRG_COM_TIM17_IRQn
SPI3.Mode=SPI_MODE_MASTER
SH.GPXTI8.0=GPIO_EXTI8
SH.GPXTI8.ConfNb=1
NVIC.TimeBaseIP=TIM17
RCC.LSCOPinFreq_Value=32000
PA10.Signal=USART1_RX
PB9.GPIO_PuPd=GPIO_PULLDOWN
FREERTOS.FootprintOK=true
RCC.DFSDMFreq_Value=64000000
PC11.Mode=Full_Duplex_Master
PB14.GPIOParameters=GPIO_Speed,PinState,GPIO_Label,GPIO_ModeDefaultOutputPP
NVIC.EXTI2_IRQn=true\:5\:0\:false\:false\:true\:true\:true\:true
RCC.PLLPoutputFreq_Value=18285714.285714287
RCC.APB1TimFreq_Value=64000000
FREERTOS.configGENERATE_RUN_TIME_STATS=1
NVIC.BusFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
RCC.LPUART1Freq_Value=64000000
USB_OTG_FS.IPParameters=VirtualMode
PB13.Mode=Output Compare1 CH1N
PB10.GPIOParameters=GPIO_Label
PA13\ (JTMS-SWDIO).Signal=SYS_JTMS-SWDIO
PA13\ (JTMS-SWDIO).GPIOParameters=GPIO_Label
PH0-OSC_IN\ (PH0).Mode=HSE-External-Oscillator
PA8.GPIO_Speed=GPIO_SPEED_FREQ_HIGH
ProjectManager.CustomerFirmwarePackage=../../../lib/STM32CubeL4
PC4.GPIOParameters=GPIO_Label
PC2.GPIO_ModeDefaultEXTI=GPIO_MODE_IT_RISING_FALLING
NVIC.EXTI4_IRQn=true\:5\:0\:false\:false\:true\:true\:true\:true
RCC.PLLQoutputFreq_Value=64000000
ProjectManager.ProjectFileName=cube.ioc
FREERTOS.Tasks01=defaultTask,24,1024,StartDefaultTask,Default,NULL,Dynamic,NULL,NULL;app_main,8,128,app,As external,NULL,Dynamic,NULL,NULL
ADC1.Rank-0\#ChannelRegularConversion=1
TIM5.IPParameters=Prescaler,Period,Channel-PWM Generation4 CH4,Pulse-PWM Generation4 CH4
Mcu.PinsNb=58
PC11.Locked=true
VP_SYS_VS_tim17.Mode=TIM17
ADC1.IPParameters=Rank-0\#ChannelRegularConversion,Channel-0\#ChannelRegularConversion,SamplingTime-0\#ChannelRegularConversion,OffsetNumber-0\#ChannelRegularConversion,NbrOfConversionFlag,master,NbrOfConversion
PC13.Locked=true
ADC1.OffsetNumber-0\#ChannelRegularConversion=ADC_OFFSET_NONE
PC13.Signal=GPXTI13
RCC.SWPMI1Freq_Value=64000000
FREERTOS.configCHECK_FOR_STACK_OVERFLOW=1
PB8.GPIO_PuPd=GPIO_PULLDOWN
PC6.Signal=GPIO_Output
PC2.Signal=GPXTI2
PB11.GPIO_Label=IR_TX
SH.GPXTI0.ConfNb=1
SPI1.CLKPhase=SPI_PHASE_1EDGE
PC0.Signal=GPIO_Analog
PB14.Locked=true
SH.S_TIM8_CH2.0=TIM8_CH2,Input_Capture2_from_TI2
PC3.GPIOParameters=GPIO_Label
PB8.GPIO_Label=BUTTON_RIGHT
PA11.Locked=true
PA8.GPIO_Label=LED_RED
SH.GPXTI2.ConfNb=1
Mcu.Pin57=VP_USB_DEVICE_VS_USB_DEVICE_CDC_FS
PB14.GPIO_Speed=GPIO_SPEED_FREQ_MEDIUM
Mcu.Pin51=VP_ADC1_TempSens_Input
Mcu.Pin52=VP_ADC1_Vref_Input
Mcu.Pin50=PB9
Mcu.Pin55=VP_SYS_VS_tim17
Mcu.Pin56=VP_TIM8_VS_ClockSourceINT
Mcu.Pin53=VP_COMP1_VS_VREFINT12
Mcu.Pin54=VP_FREERTOS_VS_CMSIS_V2
PC6.Locked=true
PA9.Signal=USART1_TX
PB11.GPIOParameters=GPIO_Label
PB5.Locked=true
PB9.Locked=true
VP_TIM8_VS_ClockSourceINT.Mode=Internal
PC7.GPIO_PuPd=GPIO_NOPULL
Mcu.Pin48=PB7
Mcu.Pin49=PB8
RCC.PLLSAI1PoutputFreq_Value=13714285.714285715
Mcu.Pin46=PB5
Mcu.Pin47=PB6
TIM15.Channel-Output\ Compare2\ CH2=TIM_CHANNEL_2
PB10.Signal=GPIO_Output
PB14.Signal=GPIO_Output
RCC.PLLSAI2RoutputFreq_Value=32000000
PA5.Signal=GPIO_Analog
Mcu.Pin40=PC10
Mcu.Pin41=PC11
PC12.Mode=Full_Duplex_Master
Mcu.Pin44=PB3 (JTDO-TRACESWO)
Mcu.Pin45=PB4 (NJTRST)
Mcu.Pin42=PC12
Mcu.Pin43=PD2
ProjectManager.LastFirmware=true
SH.S_TIM15_CH2.ConfNb=1
Mcu.Pin37=PA13 (JTMS-SWDIO)
Mcu.Pin38=PA14 (JTCK-SWCLK)
PB15.GPIO_Label=RFID_PULL
Mcu.Pin35=PA11
RCC.I2C1Freq_Value=64000000
Mcu.Pin36=PA12
SPI1.Mode=SPI_MODE_MASTER
Mcu.Pin39=PA15 (JTDI)
PB3\ (JTDO-TRACESWO).Mode=TX_Only_Simplex_Unidirect_Master
RCC.RNGFreq_Value=48000000
PC2.GPIOParameters=GPIO_PuPd,GPIO_Label,GPIO_ModeDefaultEXTI
VP_ADC1_TempSens_Input.Signal=ADC1_TempSens_Input
Mcu.Pin30=PC8
PA1.GPIO_Label=BUTTON_DOWN
Mcu.Pin33=PA9
Mcu.Pin34=PA10
Mcu.Pin31=PC9
SH.ADCx_IN4.0=ADC1_IN4,IN4-Single-Ended
Mcu.Pin32=PA8
PA9.Locked=true
NVIC.NonMaskableInt_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
SH.S_TIM5_CH4.ConfNb=1
ProjectManager.FreePins=false
PC9.GPIOParameters=GPIO_Label
RCC.LPTIM2Freq_Value=64000000
Mcu.Pin26=PB14
Mcu.Pin27=PB15
Mcu.Pin24=PB12
ProjectManager.UnderRoot=false
Mcu.Pin25=PB13
TIM8.Period=32768-1
Mcu.Pin28=PC6
PC7.GPIO_Label=iButton
Mcu.Pin29=PC7
PA13\ (JTMS-SWDIO).Mode=Serial_Wire
PA4.Signal=GPIO_Analog
Mcu.Pin22=PB10
PB5.Signal=SPI1_MOSI
Mcu.Pin23=PB11
Mcu.Pin20=PB1
ADC1.master=1
PA3.Locked=true
Mcu.Pin21=PB2
PA10.Locked=true
PA14\ (JTCK-SWCLK).Locked=true
NVIC.ForceEnableDMAVector=true
NVIC.MemoryManagement_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
ProjectManager.CompilerOptimize=6
PA11.Signal=USB_OTG_FS_DM
ProjectManager.HeapSize=0x200
PA0.GPIOParameters=GPIO_Label
Mcu.Pin15=PA6
NVIC.HardFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
Mcu.Pin16=PA7
Mcu.Pin13=PA4
Mcu.Pin14=PA5
Mcu.Pin19=PB0
ProjectManager.ComputerToolchain=false
Mcu.Pin17=PC4
Mcu.Pin18=PC5
SH.ADCx_IN5.0=ADC1_IN5,IN5-Single-Ended
NVIC.PriorityGroup=NVIC_PRIORITYGROUP_4
Mcu.Pin11=PA2
Mcu.Pin12=PA3
Mcu.Pin10=PA1
PC3.GPIO_Label=BATT_V
RCC.PWRFreq_Value=64000000
SH.ADCx_IN5.ConfNb=1
PB4\ (NJTRST).GPIO_Label=BUTTON_LEFT
PB1.GPIO_ModeDefaultOutputPP=GPIO_MODE_OUTPUT_OD
SH.GPXTI1.ConfNb=1
PD2.Signal=GPIO_Analog
PB6.GPIO_Speed=GPIO_SPEED_FREQ_LOW
RCC.I2C2Freq_Value=64000000
PB0.Signal=GPXTI0
PB4\ (NJTRST).GPIO_PuPd=GPIO_PULLDOWN
PC0.Locked=true
PC1.Signal=GPIO_Analog
Mcu.Family=STM32L4
SH.GPXTI1.0=GPIO_EXTI1
ProjectManager.MainLocation=Src
USB_DEVICE.CLASS_NAME_FS=CDC
RCC.SAI1Freq_Value=13714285.714285715
RCC.CortexFreq_Value=64000000
ProjectManager.KeepUserCode=true
Mcu.UserName=STM32L476RGTx
PH0-OSC_IN\ (PH0).Signal=RCC_OSC_IN
PH0-OSC_IN\ (PH0).Locked=true
PC10.Locked=true
PC10.Signal=SPI3_SCK
RCC.PLLSAI1RoutputFreq_Value=48000000
PA0.GPIO_Label=IR_RX
ProjectManager.functionlistsort=1-MX_GPIO_Init-GPIO-false-HAL-true,2-SystemClock_Config-RCC-false-HAL-false,3-MX_SPI1_Init-SPI1-false-HAL-true,4-MX_SPI3_Init-SPI3-false-HAL-true,5-MX_ADC1_Init-ADC1-false-HAL-true,6-MX_COMP1_Init-COMP1-false-HAL-true,7-MX_TIM5_Init-TIM5-false-HAL-true,8-MX_TIM15_Init-TIM15-false-HAL-true,9-MX_USART1_UART_Init-USART1-false-HAL-true,10-MX_USB_DEVICE_Init-USB_DEVICE-false-HAL-false,11-MX_TIM8_Init-TIM8-false-HAL-true
PA11.Mode=Device_Only
PC9.Locked=true
TIM5.Pulse-PWM\ Generation4\ CH4=145
PB0.GPIO_Label=BUTTON_UP
RCC.USART2Freq_Value=64000000
PD2.Locked=true
VP_COMP1_VS_VREFINT12.Signal=COMP1_VS_VREFINT12
PC13.GPIO_Label=BUTTON_BACK
PC1.Locked=true
PB13.GPIO_Label=RFID_OUT
PB11.Signal=GPIO_Output
PB15.Signal=S_TIM15_CH2
ProjectManager.StackSize=0x400
PB3\ (JTDO-TRACESWO).Signal=SPI1_SCK
VP_FREERTOS_VS_CMSIS_V2.Mode=CMSIS_V2
SH.GPXTI2.0=GPIO_EXTI2
SH.S_TIM15_CH2.0=TIM15_CH2,Output Compare2 CH2
RCC.I2C3Freq_Value=64000000
Mcu.IP4=RCC
RCC.FCLKCortexFreq_Value=64000000
Mcu.IP5=SPI1
Mcu.IP2=FREERTOS
Mcu.IP3=NVIC
Mcu.IP0=ADC1
Mcu.IP1=COMP1
PA12.Locked=true
PA12.Signal=USB_OTG_FS_DP
PB8.GPIO_ModeDefaultEXTI=GPIO_MODE_IT_RISING_FALLING
SPI1.CLKPolarity=SPI_POLARITY_LOW
Mcu.UserConstants=
RCC.VCOSAI1OutputFreq_Value=96000000
SPI3.CLKPolarity=SPI_POLARITY_LOW
RCC.SDMMCFreq_Value=48000000
PA14\ (JTCK-SWCLK).GPIOParameters=GPIO_Label
SH.GPXTI13.ConfNb=1
Mcu.ThirdPartyNb=0
RCC.HCLKFreq_Value=64000000
Mcu.IPNb=14
ProjectManager.PreviousToolchain=
PA8.GPIOParameters=GPIO_Speed,PinState,GPIO_Label,GPIO_ModeDefaultOutputPP
Mcu.Pin6=PC1
PB9.GPIO_ModeDefaultEXTI=GPIO_MODE_IT_RISING_FALLING
Mcu.Pin7=PC2
Mcu.Pin8=PC3
Mcu.Pin9=PA0
FREERTOS.IPParameters=Tasks01,configTOTAL_HEAP_SIZE,HEAP_NUMBER,configUSE_TIMERS,configUSE_IDLE_HOOK,FootprintOK,configCHECK_FOR_STACK_OVERFLOW,configRECORD_STACK_HIGH_ADDRESS,configGENERATE_RUN_TIME_STATS
RCC.AHBFreq_Value=64000000
Mcu.Pin0=PC13
SPI3.DataSize=SPI_DATASIZE_8BIT
Mcu.Pin1=PC14-OSC32_IN (PC14)
TIM8.IPParameters=Channel-Input_Capture2_from_TI2,ICPolarity_CH2,Prescaler,Period
GPIO.groupedBy=Group By Peripherals
Mcu.Pin2=PC15-OSC32_OUT (PC15)
Mcu.Pin3=PH0-OSC_IN (PH0)
Mcu.Pin4=PH1-OSC_OUT (PH1)
Mcu.Pin5=PC0
ADC1.Channel-0\#ChannelRegularConversion=ADC_CHANNEL_4
PH1-OSC_OUT\ (PH1).Mode=HSE-External-Oscillator
RCC.HSE_VALUE=16000000
FREERTOS.configUSE_TIMERS=1
NVIC.DebugMonitor_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
Mcu.IP10=TIM15
NVIC.SysTick_IRQn=true\:15\:0\:false\:false\:false\:true\:true\:false
Mcu.IP12=USB_DEVICE
Mcu.IP11=USART1
PB0.GPIO_ModeDefaultEXTI=GPIO_MODE_IT_RISING_FALLING
NVIC.TIM1_TRG_COM_TIM17_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:true
Mcu.IP13=USB_OTG_FS
RCC.VCOInputFreq_Value=8000000
TIM5.Channel-PWM\ Generation4\ CH4=TIM_CHANNEL_4
PB5.Mode=TX_Only_Simplex_Unidirect_Master
File.Version=6
PC13.GPIO_PuPd=GPIO_PULLDOWN
PB7.Signal=GPIO_Input
PB8.Locked=true
PB6.GPIOParameters=GPIO_Speed,GPIO_Label
PB0.Locked=true
FREERTOS.configTOTAL_HEAP_SIZE=40960
VP_COMP1_VS_VREFINT12.Mode=VREFINT_12
ProjectManager.ProjectName=cube
PB1.PinState=GPIO_PIN_SET
PB7.GPIO_Label=CC1101_G0
PB4\ (NJTRST).Locked=true
PA6.Signal=GPIO_Analog
PA7.Locked=true
NVIC.OTG_FS_IRQn=true\:5\:0\:false\:false\:true\:true\:false\:true
ProjectManager.ToolChainLocation=
PA2.GPIO_Label=DISPLAY_DI
RCC.LSI_VALUE=32000
SH.GPXTI0.0=GPIO_EXTI0
USB_OTG_FS.VirtualMode=Device_Only
VP_USB_DEVICE_VS_USB_DEVICE_CDC_FS.Signal=USB_DEVICE_VS_USB_DEVICE_CDC_FS
PC14-OSC32_IN\ (PC14).Locked=true
TIM8.Prescaler=64-1
PC4.Locked=true
SPI3.IPParameters=VirtualType,Mode,Direction,CalculateBaudRate,DataSize,BaudRatePrescaler,CLKPolarity
PC5.Signal=COMP1_INP
SPI1.BaudRatePrescaler=SPI_BAUDRATEPRESCALER_16
PA1.GPIO_ModeDefaultEXTI=GPIO_MODE_IT_RISING_FALLING
PC2.GPIO_Label=CHRG
PA8.PinState=GPIO_PIN_SET
PB15.Locked=true
PB3\ (JTDO-TRACESWO).Locked=true
RCC.PLLSAI1N=12
PA3.Signal=S_TIM5_CH4
PA2.Locked=true
RCC.MSI_VALUE=4000000
RCC.PLLSourceVirtual=RCC_PLLSOURCE_HSE
PA14\ (JTCK-SWCLK).Mode=Serial_Wire
PB8.GPIOParameters=GPIO_PuPd,GPIO_Label,GPIO_ModeDefaultEXTI
PB9.GPIO_Label=BUTTON_OK
PA10.Mode=Asynchronous
PC9.GPIO_Label=SD_CS
ProjectManager.NoMain=false
SPI1.IPParameters=VirtualType,Mode,Direction,CalculateBaudRate,DataSize,BaudRatePrescaler,CLKPolarity,CLKPhase
USB_DEVICE.VirtualModeFS=Cdc_FS
NVIC.SavedSvcallIrqHandlerGenerated=true
PC11.Signal=SPI3_MISO
PC8.Signal=GPIO_Output
PC4.Signal=GPIO_Output
PC10.Mode=Full_Duplex_Master
ProjectManager.DefaultFWLocation=false
PC15-OSC32_OUT\ (PC15).Signal=RCC_OSC32_OUT
PB12.Locked=true
PA14\ (JTCK-SWCLK).GPIO_Label=TCK
ProjectManager.DeletePrevious=true
PB10.Locked=true
RCC.VCOSAI2OutputFreq_Value=64000000
boardIOC=true
USB_DEVICE.IPParameters=VirtualMode,VirtualModeFS,CLASS_NAME_FS
RCC.FamilyName=M
PH1-OSC_OUT\ (PH1).Signal=RCC_OSC_OUT
PB9.GPIOParameters=GPIO_PuPd,GPIO_Label,GPIO_ModeDefaultEXTI
PC8.GPIO_Label=DISPLAY_CS
USART1.VirtualMode-Asynchronous=VM_ASYNC
FREERTOS.configUSE_IDLE_HOOK=1
PA9.Mode=Asynchronous
PB4\ (NJTRST).GPIOParameters=GPIO_PuPd,GPIO_Label,GPIO_ModeDefaultEXTI
NVIC.TIM8_CC_IRQn=true\:5\:0\:false\:false\:true\:true\:true\:true
PB14.PinState=GPIO_PIN_SET
FREERTOS.configRECORD_STACK_HIGH_ADDRESS=1
ProjectManager.TargetToolchain=Makefile
PB10.GPIO_Label=DISPLAY_RST
PB7.GPIOParameters=GPIO_Label
VP_USB_DEVICE_VS_USB_DEVICE_CDC_FS.Mode=CDC_FS
PC5.GPIOParameters=GPIO_Label
PC2.Locked=true
ProjectManager.RegisterCallBack=
PC15-OSC32_OUT\ (PC15).Locked=true
RCC.USBFreq_Value=48000000
TIM15.IPParameters=Channel-Output Compare1 CH1N,Channel-Output Compare2 CH2
PB14.GPIO_ModeDefaultOutputPP=GPIO_MODE_OUTPUT_OD
PA1.Signal=GPXTI1
PB1.Locked=true
PH1-OSC_OUT\ (PH1).Locked=true
board=NUCLEO-L476RG
PC7.GPIO_Speed=GPIO_SPEED_FREQ_MEDIUM
RCC.VCOOutputFreq_Value=128000000
NVIC.SavedSystickIrqHandlerGenerated=true
RCC.APB2Freq_Value=64000000
RCC.UART4Freq_Value=64000000
SPI3.CalculateBaudRate=1000.0 KBits/s
MxCube.Version=6.0.1
PA13\ (JTMS-SWDIO).GPIO_Label=TMS
PC13.GPIOParameters=GPIO_PuPd,GPIO_Label,GPIO_ModeDefaultEXTI
RCC.PLLSAI1QoutputFreq_Value=48000000
RCC.ADCFreq_Value=64000000
SPI3.BaudRatePrescaler=SPI_BAUDRATEPRESCALER_64
VP_ADC1_Vref_Input.Signal=ADC1_Vref_Input
SH.S_TIM5_CH4.0=TIM5_CH4,PWM Generation4 CH4
PC2.GPIO_PuPd=GPIO_PULLUP
RCC.UART5Freq_Value=64000000
PB15.GPIOParameters=GPIO_Label
ADC1.NbrOfConversion=1
PA15\ (JTDI).GPIO_Label=CC1101_CS
RCC.IPParameters=ADCCLockSelection,ADCFreq_Value,AHBFreq_Value,APB1Freq_Value,APB1TimFreq_Value,APB2Freq_Value,APB2TimFreq_Value,CortexFreq_Value,DFSDMFreq_Value,FCLKCortexFreq_Value,FamilyName,HCLKFreq_Value,HSE_VALUE,HSI_VALUE,I2C1Freq_Value,I2C2Freq_Value,I2C3Freq_Value,LPTIM1Freq_Value,LPTIM2Freq_Value,LPUART1Freq_Value,LSCOPinFreq_Value,LSI_VALUE,MCO1PinFreq_Value,MSI_VALUE,PLLM,PLLN,PLLPoutputFreq_Value,PLLQoutputFreq_Value,PLLRCLKFreq_Value,PLLSAI1N,PLLSAI1PoutputFreq_Value,PLLSAI1QoutputFreq_Value,PLLSAI1RoutputFreq_Value,PLLSAI2PoutputFreq_Value,PLLSAI2RoutputFreq_Value,PLLSourceVirtual,PREFETCH_ENABLE,PWRFreq_Value,RNGFreq_Value,SAI1Freq_Value,SAI2Freq_Value,SDMMCFreq_Value,SWPMI1Freq_Value,SYSCLKFreq_VALUE,SYSCLKSource,UART4Freq_Value,UART5Freq_Value,USART1Freq_Value,USART2Freq_Value,USART3Freq_Value,USBFreq_Value,VCOInputFreq_Value,VCOOutputFreq_Value,VCOSAI1OutputFreq_Value,VCOSAI2OutputFreq_Value
ProjectManager.AskForMigrate=true
Mcu.Name=STM32L476R(C-E-G)Tx
NVIC.SavedPendsvIrqHandlerGenerated=true
PA2.Signal=GPIO_Output
PB2.Locked=true
Mcu.IP8=TIM5
VP_FREERTOS_VS_CMSIS_V2.Signal=FREERTOS_VS_CMSIS_V2
Mcu.IP9=TIM8
Mcu.IP6=SPI3
Mcu.IP7=SYS
ProjectManager.CoupleFile=true
NVIC.EXTI0_IRQn=true\:5\:0\:false\:false\:true\:true\:true\:true
RCC.SYSCLKFreq_VALUE=64000000
PA1.Locked=true
PA12.Mode=Device_Only
SH.GPXTI4.0=GPIO_EXTI4
RCC.PLLSAI2PoutputFreq_Value=9142857.142857144
KeepUserPlacement=false
TIM5.Prescaler=500 - 1
PC13.GPIO_ModeDefaultEXTI=GPIO_MODE_IT_RISING_FALLING
PC5.GPIO_Label=RFID_RF_IN
PC14-OSC32_IN\ (PC14).Signal=RCC_OSC32_IN
SH.GPXTI9.ConfNb=1
NVIC.EXTI9_5_IRQn=true\:5\:0\:false\:false\:true\:true\:true\:true
SH.GPXTI4.ConfNb=1
PC6.GPIOParameters=GPIO_Label
RCC.HSI_VALUE=16000000
ADC1.NbrOfConversionFlag=1
RCC.PLLM=2
RCC.PLLN=16
TIM8.Channel-Input_Capture2_from_TI2=TIM_CHANNEL_2
PB7.Locked=true
PB8.Signal=GPXTI8
PC8.Locked=true
TIM5.Period=291
PC9.Signal=GPIO_Output
PA15\ (JTDI).Locked=true
RCC.APB1Freq_Value=64000000
USB_DEVICE.VirtualMode=Cdc
PB11.Locked=true
ProjectManager.DeviceId=STM32L476RGTx
SH.S_TIM8_CH2.ConfNb=1
PB12.Signal=GPIO_Analog
ProjectManager.LibraryCopy=2
PB0.GPIO_PuPd=GPIO_PULLDOWN
PA3.GPIO_Label=SPEAKER
PB1.GPIOParameters=GPIO_Speed,PinState,GPIO_Label,GPIO_ModeDefaultOutputPP
PA7.Signal=GPIO_Analog
PB4\ (NJTRST).Signal=GPXTI4
PA6.Locked=true
